Taalkeuze
Taalkeuze
Werkmodus
Inhoud kiezen
Foto gebruiken Tekst gebruiken Kies een foto, tekst of beide.
Stap 1 · Foto uploaden
Foto kiezen of slepen JPG, PNG, WebP of TIFF
Stap 7 · Tekst toevoegen
Tekst Lettertype
Laser Foto
Dunne sierletters alleen groot gebruiken en altijd met een teststrip controleren. Tekstkleur
Teksthoogte mm Uitlijning
Blokbreedte mm Blokhoogte mm
Zonder foto wordt alleen de tekst gegraveerd. Met een foto komt de tekst erbovenop. Sleep het tekstblok rechtstreeks over de afbeelding naar de gewenste plaats.
Stap 5 · Scèneanalyse
Automatische strategie Beeldtype
Gebruik handmatig als de lokale analyse een huisdier, voertuig of gebouw niet zeker herkent.
Upload een foto om scène, prioriteiten, negatiefcontrole en dithering te bepalen.
Herkenbaarheid prioriteit
Stap 4 · Formaat en resolutie
Breedte mm Hoogte mm
Resolutie
Hogere DPI geeft meer detail, maar vergroot bestand en graveertijd.
300 DPI is meestal de beste balans voor detailrijke foto's op leisteen.
Stap 3 · Materiaalprofiel
Materiaalprofiel
Stap 6 · Cropmodus
Cropmodus
Sleep buiten het kader om een nieuwe selectie te maken. Sleep het kader om te verplaatsen of pak een hoek om de uitsnede aan te passen.
Zoom / uitzoomen 1,00 Onder 1,00 zoomt uit en toont meer van de originele foto. Pak de ronde greep boven de rechterhoek vast om de afbeelding vrij te roteren.
Stap 2 · Type laser en vermogen
Type lasermachine
Vermogen in Watt
Een laserwissel past alleen machinewaarden aan. Gebruik deze knop om ook beeldwaarden en DPI bewust te vervangen.
Fiber geeft fijne details op leisteen. Begin met lage power en snelle snelheid; verhoog power alleen als witpunten te zwak blijven.
Stap 8 · Machine-instellingen
Laserpunt mm Snelheid mm/s Frequentie kHz Aantal passes
Stap 9 · Lijninterval en scanrichting
Scan gap / lijninterval mm (handmatig) 318 DPI De DPI wordt berekend uit 25,4 / lijninterval. Controleer altijd met een teststrip.
Advies lijninterval 0,080 mm · 318 DPI Testbereik: 0,070-0,090 mm
Startadvies op basis van laserpunt, lasertype en materiaal. Kies met een intervaltest de waarde waarbij lijnen net raken zonder overlap of tussenruimte. Scanrichting
Stap 10 · Beeldoptimalisatie
Belichting 0 Hoger maakt de afbeelding lichter en opent schaduwen; lager maakt haar donkerder en kan donkere details laten dichtlopen. Auto contrast en schaduwherstel Achtergrond vereenvoudigen Ruisreductie Horizontaal spiegelen Contrast 28 Hoger maakt lichte en donkere delen sterker gescheiden; lager maakt het beeld vlakker en bewaart meer middentonen. Gamma 0.82 Lager maakt middentonen lichter; hoger maakt middentonen donkerder. Dit stuurt vooral huid-, vacht- en structuurdetail. Scherpte 42 Hoger versterkt randen en fijne details; lager geeft een zachter beeld. Te hoog kan halo's en laserartefacten veroorzaken. Dither
Drempel 132 Hoger laat meer lichte delen als gravure over; lager maakt meer delen donker. Te hoog kan details uitbleken, te laag kan schaduwen sluiten.
Gezichten maskeren Ogen maskeren
Dieren maskeren Hoofdonderwerp
Stap 13 · Dither en omkeren
Gravure omkeren Exporttype
Stap 14 · Kalibratie en teststrip
Eigen preset
Presetnaam Exportprofiel
Het instellingenbestand krijgt advies voor het gekozen programma.
Extra gereedschappen
Batchverwerking
Geen batch geselecteerd.
Origineel geen bestand
Upload een foto om de originele uitsnede te zien.
Laserbeeld op leisteen -
Hier verschijnt de laserklare zwart-wit PNG.
Test altijd eerst op een afvalstukje leisteen. Natuursteen verschilt per tegel, zelfs met dezelfde foto-instellingen.
Pixelmaat-
Gravering 20W Fiber laser
Lijninterval 0,080 mm
Geschatte duur-
Scène-
Dithering Auto
Gravure Positief
Kwaliteit-
Materiaal Leisteen
DPI advies OK

## Aanbevolen startinstellingen

## Stap 15 · Kwaliteitscontrole en export

Upload een foto om middentonen, dichtgelopen vlakken en laseradvies te controleren.
(C) R. Spierings Amstenrade 2026